|  |
| --- |
| **SW11多层直按/SW12编码系统配置模板** |
| **需方：** |
| **产地：济南** |
| **品牌：赛克新威，中国楼宇对讲十大品牌，国家质量信誉AAA级企业，中国房地产百强供应商。** |
| **户型及要求：      栋       层， 每层：    户， 合计：      户** |
| **功能：免提、手柄可选、高层、多层分机通用、语音提示、两线入户无极性、防短路设计、支持ID/IC卡开门** |
| **一、SW11直按系统配置方案：** |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 直按对讲门口机 | SW11M32D | 0 |  |  |  |
| 2 | 对讲室内机 | SW11S16 | 0 |  |  |  |
| 3 | 对讲电源 | SWPUPS | 0 |  |  | 不含电池 |
| 5 | 信号主干线 | RVV1+N\*0.12 |  |  |  | 单位：米，N是户数 |
| 6 | 信号入户线 | RVV2\*0.12 |  |  |  | 单位：米 |
| **二、SW12编码系统配置方案：** |
| 1 | 编码对讲门口机 | SW12M32LD | 0 |  |  |  |
| 2 | 对讲室内机 | SW11S16 | 0 |  |  |  |
| 3 | 对讲电源 | SWPUPS | 0 |  |  | 不含电池 |
| 4 | 解码器 | SW12J04 | 0 |  |  |  |
| 5 | 信号主干线 | RVV3\*0.3 |  |  |  | 单位：米 |
| 6 | 信号入户线 | RVV2\*0.12 |  |  |  | 单位：米 |
| **三、公共配套设备：** |
| 7 | 门体 |  |  |  |  |  |
| 8 | 闭门器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电控锁 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |
| 11 | 户均 |  |  |
| 注：此报价含税，不含运费，不含施工，不含现场服务。款到发货；产品免费保修两年。 |
| 服务热线：4008270531　　　　　　　　　 　联系人：　　　　　　　　　　　　　　 　年    月    日 |